**Auslauf starr**

L. 75 mm

Paneelmontage 30 mm

Artikelnummer: **942040**

Ausschreibungstext

Auslauf für Hinterwandmontage L. 75 mm, G 1/2B.

Für Wandstärke ≤ 30 mm mit Verdrehsicherung.

Gewindestange zuschneidbar.

Fließende, suizidhemmende Form.

Messing massiv verchromt.

Sternförmiger, verkalkungsarmer Strahlregler.

30 Jahre Garantie.