**Auslauf starr mit Rosette**

L. 120 mm

Wandmontage

Artikelnummer: **947135**

Ausschreibungstext

Wandauslauf Ø 32, G 1/2B.

L. 120 mm.

Messing massiv verchromt.

Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.