**Duschelement TEMPOSOFT**

Selbstschließend

Anschluss oben, Handbrause, Aluminum

Artikelnummer: **749350**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit vorgemischtem Wasser mit gerader Vorabsperrung G 1/2B.

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange mit Brauseschlauch.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfilter.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.