**Spülrohr**

Für WC-Becken mit TEMPOFLUX 3/4"

Edelstahl

Artikelnummer: **766002**

Ausschreibungstext

Spülrohr für WC-Becken.

Für TEMPOFLUX 1 und Aufputzmontage und kompakt.

Gebogenes Spülrohr Edelstahl hochglanzpoliert Ø 28 mit Schelle ohne Mutter.

Spülrohrverbinder Ø 28/55 mit Schelle.

30 Jahre Garantie.