**Brausekopf für Notdusche**

Artikelnummer: **9225**

Ausschreibungstext

Kreisförmiger Brausekopf Ø 250 mm G 1B für Notdusche aus stoßfestem, grünen ABS.

Durchflussmenge 132 l/min bei 3 bar Fließdruck.

Anschluss G 1.

30 Jahre Garantie.