**Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX**

M 10x1, L.660 mm

2 Stück

Artikelnummer: **FLEXPEX4**

Ausschreibungstext

Flexible Schläuche G 3/8 M10x1 L.660 mm edelstahlumflochten mit Inliner aus PEX Ø 6 für Anschluss an Armatur.

Beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen: Maximaltemperatur kurzzeitig 90° (65°C empfohlen).

Versorgungsdruck: 10 bar maximal.

Verpackungseinheit 2 Stück.