**Trinkbrunnen ILHA JR auf Säule**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit integriertem Trinksprudler - H. 800 mm

Artikelnummer: **180110**

Ausschreibungstext

Trinkbrunnen auf Säule.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 0,8 mm.

Höhe: 800 mm für Kinder.

Mit Trinksprudler: verchromt, schnellschließend und einstellbare Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B.

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ablauf verdeckt senkrecht. Mit Ablaufventil 1 1/4".

Gewicht: 9 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0810110000]