**Winkelgriff 135° Basic weiß, 400 x 400 mm**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß, 3 Befestigungspunkte

Ø 32

Artikelnummer: **35082W**

Ausschreibungstext

Winkelgriff 135° Basic Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.

Haltegriff für WC aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

3 Befestigungspunkte: verhindert ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfacht die Montage.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl.

Maße: 400 x 400 mm.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.