**Handbrause G1/2B weiß**

Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **433003**

Ausschreibungstext

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl und Antikalk-Gumminoppen.

Stoßschutz.

Zwei Strahlarten: Regenstrahl und zentrierter Strahl mit 10 l/min bei 3 bar.

Griffummantelung aus verstärktem Polypropylen, rutschhemmend (höhere Griffsicherheit).

Messing massiv verchromt.

Einfaches Einrasten ermöglicht Dauerbetrieb.

30 Jahre Garantie.