**Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur mit kurzem Steigrohr**

Ohne Auslaufventil

Schlauch weiß und Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **435420**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Ausführung ohne Auslaufventil.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433003).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Kurzes Steigrohr G 3/4 aus Messing für Wandarmaturen.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.