**Schwenkauslauf L. 300**

H. 80 L. 300

Artikelnummer: **943300110**

Ausschreibungstext

Auslauf G 3/4 aus Messing verchromt.

Auslauf schwenkbar Ø22 H. 80 L 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Für wandmontierte Armaturen.