**Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOSTOP Dusche**

Unterputzmontage, Set 1/2

Wasserdicht

Artikelnummer: **749BOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten Set 1/2 (Rohbauset):

Für TEMPOSTOP Dusche.

Einbautiefe einstellbar von 10 bis 30 mm.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 749218, 749218CXL oder 749239 bestellen.