**Wandbefestigung für WC-Bürstengarnitur**

Für Bürstengarnituren der Art. 4048X, 4051X und 510051X

Artikelnummer: **4051FIX**

Ausschreibungstext

Wandbefestigung für WC-Bürstengarnitur.

Geeignet für wandmontierte Bürstengarnituren der Artikelnummern 4048X, 4051X und 510051X.

Maße: 80 x 28,5 x 7,2 mm, Schraube Ø 4,5 mm.