**Keramikkartusche Ø 40**

Kartusche mit Sockel

Mit Durchflussbegrenzer

Artikelnummer: **N009AG75**

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit Sockel und Durchflussbegrenzer.

Für Waschtisch-Mischbatterien für Standmontage der Reihen:

- 2820L, 2820T (bis 05/2023)

- 2821L, 2821T

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (bis 12/2022)

- 2520, 2520L, 2520T / 2521, 2521L, 2521T

Für wandmontierte Waschtisch-Mischbatterien der Reihen:

- 2445, 2446, 2455, 2456