**Schwenkauslauf**

H. 100 L. 150

Artikelnummer: **963150923F**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt mit BIOSAFE Strahlformer.

Auslauf H. 100 L. 150 mit Mutter 3/4".

Für Waschtisch-Mischbatterien der Artikelnummern H9726 und 2506T1/25061T1.