**Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur kurz**

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf

Artikelnummer: **433500**

Ausschreibungstext

Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur kurz aus Messing H. 516 mm.

Auslaufventil mit Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Schwenkauslauf L. 200.

Steigrohr geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.