**Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur lang**

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf

Artikelnummer: **433800**

Ausschreibungstext

Steigrohr für Geschirrspülbrause-Garnitur lang aus Messing H. 816 mm.

Auslaufventil mit Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Schwenkauslauf L. 200.

Steigrohr geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.