**Magnetventil**

Für TEMPOMATIC 1 und 2 und BINOPTIC 1 Waschtisch

G 3/8B - 6 V - mit Sieb

Artikelnummer: **495606**

Ausschreibungstext

Magnetventil 6 V mit Sieb.

Für TEMPOMATIC 1 und 2 und BINOPTIC 1 (altes Design).

Anschlüsse G 3/8B.

Betrieb 6 V.

Maße: 78,2 x 63,5 mm.