**Kartusche für Selbstschluss-Ventil**

Für TEMPOGENOU

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743305**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschluss-Ventil Waschtisch ohne Handkontakt, Kniebetätigung:

Für Selbstschluss-Ventil TEMPOGENOU.

Kartusche für Armatur Typ TEMPOSTOP für Hinterwandmontage mit Bedienhebel.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.