**Kartusche für Selbstschlussventil**

Mechanismus für TEMPOSTOP Urinal

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743707**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Urinal-Spülarmatur TEMPOSTOP.

Für Urinal G 3/4B.

Mit Bedienkappe.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.