**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOMIX 3 Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743794**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Waschtischarmatur TEMPOMIX 3.

Für Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Typ 794XXX.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.