**Haltegriff gerade Basic satiniert, 800 mm, Ø 32**

Edelstahl 1.4301 Seidenglanz

Ø 32

Artikelnummer: **350508S**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff Basic für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 800 mm.

Haltegriff aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl.

Haltegriff für WC mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.