**Duschseifenspender**

Für Flüssigseife

Wasserdichtes Gehäuse aus anodisiertem Aluminium

Artikelnummer: **510579**

Ausschreibungstext

Seifenspender für den Duschbereich.

Speziell für den Duschbereich entwickelt: 100 % wasserdicht, reduziert das Risiko einer Vermischung von Seife mit Wasser und bewahrt so die Seifenqualität.

Seifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung: für alle geeignet (Kinder, bewegungseingeschränkte Personen etc.).

Ergonomischer Druckknopf: große Druckfläche für eine einfache Betätigung, auch mit feuchten Händen oder mit dem Ellbogen.

Wasserdichtes und nicht rostendes Gehäuse aus anodisiertem Aluminium.

Innenbehälter aus Kunststoff: reduziert das Risiko einer Reaktion von Seife und Aluminium.

Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.

Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet).

Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken.

Mit Kontrollfenster.

Vandalengeschützte Ausführung mit verdeckter Öffnung.

Verdeckte Befestigungen.

Fließende Formen für vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene.

Puristisches Design in Ergänzung zu den Duschelementen von DELABIE.

Fassungsvermögen: 1 Liter.

Maße: 64 x 140 x 284 mm.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s.

Seifenspender Wandmontage für den Duschbereich mit 30 Jahren Garantie.