**Nachrüstsatz für Zweigriffmischer für Wandmontage**

Mittenabstand 150 mm

Artikelnummer: **G6493**

Ausschreibungstext

Nachrüstsatz für Geschirrspülbrause-Garnituren mit wandmontiertem Zweigriffmischer.

Für Artikelnummern G6432 und G6433.

Messing verchromt.

Mittenabstand 150 mm.