**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOSTOP Dusche Unterputz und Hinterwandmontage

Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: **743642**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Duscharmatur TEMPOSTOP Unterputz und Hinterwandmontage.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.