**Kartusche für Selbstschlussventil**

Für TEMPOSTOP und TEMPOMIX 2 Waschtisch Hinterwandmontage/Hebel

Laufzeit ~7 Sekunden, Antiblockiersicherheit AB

Artikelnummer: **743205**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP und TEMPOMIX 2 Waschtisch Hinterwandmontage/Hebel.

Laufzeit ~7 Sekunden.