**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOSTOP 2 und TEMPOMIX 2 Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743907**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Waschtischarmaturen TEMPOSTOP 2 und TEMPOMIX 2.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Für Mischbatterien 700 und 702.