**Magnetventil**

Für TEMPOMATIC 3 für Waschtisch (Vorgängermodell)

Durchflussmenge einstellbar - G28 - 6 V

Artikelnummer: **479651**

Ausschreibungstext

Magnetventil mit Kolben, Durchflussmenge einstellbar.

Für TEMPOMATIC 3 Waschtisch (Vorgängermodell).

Betrieb 6 V.

Maße: 35 + 38 mm, G28 x 1,0.