**Modul mit 2 Funktionen für verdeckte Montage**

Händetrockner und elektronischer Seifenspender

Zum verdeckten Einbau, Netzbetrieb

Artikelnummer: **510207I**

Ausschreibungstext

Modul mit 2 Funktionen: elektronischer Seifenspender und Händetrockner mit beidseitigem Luftstrom.

• Schnelle und einfache Montage zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken oder hinter einem Spiegel.

• Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten.

• Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm.

• Sticker mit Piktogrammen im Lieferumfang enthalten, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort der verschiedenen Funktionen anzuzeigen: Seife und Luft.

• Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

• 30 Jahre Garantie (3 Jahre für Händetrockner).

• CE-Kennzeichnung.