**Hygiene-Strahlregler verkalkungsarm**

Für die Reihe 262x

M24x1 AG

Artikelnummer: **927024**

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Durchflussmenge reguliert auf 4 l/min bei 3 bar.

Strahlregler ohne Sieb: begrenzt Bakterienwachstum: verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln.

M24x1 AG.

Verpackungseinheit 1 Stück.

30 Jahre Garantie.