**TEMPOMIX Waschtisch G 3/4B**

Laufzeit ~7s

Artikelnummer: **796210**

Ausschreibungstext

Betätigung für TEMPOMIX Waschtisch, ~7s.

Für Wandstärken von max. 220mm.